附件1

2020年第二季度用户水龙头监测结果一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **辖区** | **监测点地址** | **供水单位** | **采样单位** | **检测单位** | **检测时间** | **监测指标** | **检测结果评价** | **不合格指标的检测值** | **健康风险提示及安全饮水建议** |
| 1 | 福田区 | 深圳市福田区梅林街道中康路1号华茂苑东门店 | 深圳市水务（集团）有限公司（梅林水厂） | 福田区疾病预防控制中心 | 福田区疾病预防控制中心 | 2020.4.15 | 菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 2 | 福田区 | 福田区梅林街道梅华路 123号3栋旁商铺101 | 深圳市水务（集团）有限公司（梅林水厂） | 福田区疾病预防控制中心 | 福田区疾病预防控制中心 | 2020.4.15 | 菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 3 | 福田区 | 福田区笋岗路与红岭中路交汇处 | 深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂 | 福田区疾病预防控制中心 | 福田区疾病预防控制中心 | 2020.4.15 | 菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 4 | 福田区 | 福田区红岭中路2061号 | 深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂 | 福田区疾病预防控制中心 | 福田区疾病预防控制中心 | 2020.4.15 | 菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 5 | 福田区 | 福田区东园路7号东园大厦11号 | 深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂 | 福田区疾病预防控制中心 | 福田区疾病预防控制中心 | 2020.4.15 | 菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 6 | 福田区 | 福田区景田北路109号 | 深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂 | 福田区疾病预防控制中心 | 福田区疾病预防控制中心 | 2020.4.16 | 菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 7 | 福田区 | 福田区金桂道与菩提路交汇处西南侧 | 深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂 | 福田区疾病预防控制中心 | 福田区疾病预防控制中心 | 2020.4.15 | 菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 8 | 福田区 | 深圳市红荔路8043号 | 深圳市水务（集团）有限公司（梅林水厂） | 福田区疾病预防控制中心 | 福田区疾病预防控制中心 | 2020.4.14 | 菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 9 | 福田区 | 福田区福华路15号 | 深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂 | 福田区疾病预防控制中心 | 福田区疾病预防控制中心 | 2020.4.14 | 菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 10 | 福田区 | 深圳市福华三路11号 | 深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂 | 福田区疾病预防控制中心 | 福田区疾病预防控制中心 | 2020.4.14 | 菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 11 | 福田区 | 福保社区桂花路19号福保桂花苑1栋101 | 深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂 | 福田区疾病预防控制中心 | 福田区疾病预防控制中心 | 2020.4.14 | 菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 12 | 福田区 | 福田区国花路 | 深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂 | 福田区疾病预防控制中心 | 福田区疾病预防控制中心 | 2020.4.14 | 菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 13 | 福田区 | 福田区新洲九街353号锦河苑商铺新洲九街379号 | 深圳市水务（集团）有限公司（梅林水厂） | 福田区疾病预防控制中心 | 福田区疾病预防控制中心 | 2020.4.14 | 菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 14 | 福田区 | 福田区新洲路与金地三路交界 | 深圳市水务（集团）有限公司（梅林水厂） | 福田区疾病预防控制中心 | 福田区疾病预防控制中心 | 2020.4.14 | 菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 15 | 福田区 | 福田区侨香三道南 | 深圳市水务（集团）有限公司（梅林水厂） | 福田区疾病预防控制中心 | 福田区疾病预防控制中心 | 2020.4.14 | 菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 16 | 福田区 | 福田区华强北华新村31栋首层 | 深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂 | 福田区疾病预防控制中心 | 福田区疾病预防控制中心 | 2020.4.16 | 菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 17 | 福田区 | 福田区上步工业区503栋 | 深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂 | 福田区疾病预防控制中心 | 福田区疾病预防控制中心 | 2020.4.16 | 菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 18 | 福田区 | 福田区红荔西路莲花二村莲花大厦底层 | 深圳市水务（集团）有限公司（梅林水厂） | 福田区疾病预防控制中心 | 福田区疾病预防控制中心 | 2020.4.16 | 菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 19 | 福田区 | 福田区红荔西路莲花三村现代演艺中心一楼104 | 深圳市水务（集团）有限公司（梅林水厂） | 福田区疾病预防控制中心 | 福田区疾病预防控制中心 | 2020.4.16 | 菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 20 | 福田区 | 福田区景田北街与景田路交汇处 | 深圳市水务（集团）有限公司（梅林水厂） | 福田区疾病预防控制中心 | 福田区疾病预防控制中心 | 2020.4.16 | 菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 21 | 福田区 | 福田区东园路东园大厦一楼109A | 深圳市水务（集团）有限公司（笔架山水厂） | 福田区疾病预防控制中心 | 福田区疾病预防控制中心 | 2020.4.15 | 菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 22 | 福田区 | 福田区香轩路1号 | 深圳市水务（集团）有限公司（梅林水厂） | 福田区疾病预防控制中心 | 福田区疾病预防控制中心 | 2020.4.16 | 菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 23 | 南山区 | 桃源街道平山商务办公楼一楼西、三楼至十六楼 | 深圳市水务（集团）有限公司南山水厂 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2020.6.16 | pH、氨氮（以N计）、臭和味、氟化物、镉、铬（六价）、汞、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、游离余氯、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、砷、四氯化碳、铁、铜、硒、硝酸盐（以N计）、锌、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、总硬度（CaCO3） | 经检测、所有检测指标全部合格。 | - | - |
| 24 | 南山区 | 招商街道望海路1177号及工业一路一号 | 深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂） | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2020.6.16 | pH、氨氮（以N计）、臭和味、氟化物、镉、铬（六价）、汞、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、游离余氯、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、砷、四氯化碳、铁、铜、硒、硝酸盐（以N计）、锌、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、总硬度（CaCO3） | 经检测、所有检测指标全部合格。 | - | - |
| 25 | 南山区 | 西丽沁园路深圳金融培训中心内 | 深圳市水务（集团）有限公司南山水厂 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2020.6.16 | pH、氨氮（以N计）、臭和味、氟化物、镉、铬（六价）、汞、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、游离余氯、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、砷、四氯化碳、铁、铜、硒、硝酸盐（以N计）、锌、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、总硬度（CaCO3） | 经检测、所有检测指标全部合格。 | - | - |
| 26 | 南山区 | 南商路95号 | 深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂） | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2020.6.16 | pH、氨氮（以N计）、臭和味、氟化物、镉、铬（六价）、汞、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、游离余氯、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、砷、四氯化碳、铁、铜、硒、硝酸盐（以N计）、锌、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、总硬度（CaCO3） | 经检测、所有检测指标全部合格。 | - | - |
| 27 | 南山区 | 华侨城光侨街3、5号 | 深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂） | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2020.6.16 | pH、氨氮（以N计）、臭和味、氟化物、镉、铬（六价）、汞、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、游离余氯、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、砷、四氯化碳、铁、铜、硒、硝酸盐（以N计）、锌、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、总硬度（CaCO3） | 经检测、所有检测指标全部合格。 | - | - |
| 28 | 南山区 | 南山大道南博二路28号 | 深圳市水务（集团）有限公司南山水厂 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2020.6.16 | pH、氨氮（以N计）、臭和味、氟化物、镉、铬（六价）、汞、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、游离余氯、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、砷、四氯化碳、铁、铜、硒、硝酸盐（以N计）、锌、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、总硬度（CaCO3） | 经检测、所有检测指标全部合格。 | - | - |
| 29 | 南山区 | 沙河益田假广场1.302-602/2.4-24层 | 深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂） | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2020.6.16 | pH、氨氮（以N计）、臭和味、氟化物、镉、铬（六价）、汞、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、游离余氯、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、砷、四氯化碳、铁、铜、硒、硝酸盐（以N计）、锌、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、总硬度（CaCO3） | 经检测、所有检测指标全部合格。 | - | - |
| 30 | 南山区 | 蛇口工业一路海涛大厦 | 深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂） | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2020.6.16 | pH、氨氮（以N计）、臭和味、氟化物、镉、铬（六价）、汞、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、游离余氯、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、砷、四氯化碳、铁、铜、硒、硝酸盐（以N计）、锌、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、总硬度（CaCO3） | 经检测、所有检测指标全部合格。 | - | - |
| 31 | 南山区 | 蛇口工业七路36号蛇口人民医院西区住院楼一楼 | 深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂） | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2020.6.16 | pH、氨氮（以N计）、臭和味、氟化物、镉、铬（六价）、汞、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、游离余氯、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、砷、四氯化碳、铁、铜、硒、硝酸盐（以N计）、锌、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、总硬度（CaCO3） | 经检测、所有检测指标全部合格。 | - | - |
| 32 | 南山区 | 南光路106号 | 深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂） | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2020.6.16 | pH、氨氮（以N计）、臭和味、氟化物、镉、铬（六价）、汞、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、游离余氯、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、砷、四氯化碳、铁、铜、硒、硝酸盐（以N计）、锌、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、总硬度（CaCO3） | 经检测、所有检测指标全部合格。 | - | - |
| 33 | 南山区 | 南头街88号 | 深圳市水务（集团）有限公司南山水厂 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2020.6.16 | pH、氨氮（以N计）、臭和味、氟化物、镉、铬（六价）、汞、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、游离余氯、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、砷、四氯化碳、铁、铜、硒、硝酸盐（以N计）、锌、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、总硬度（CaCO3） | 经检测、所有检测指标全部合格。 | - | - |
| 34 | 南山区 | 桃园路2号 | 深圳市水务（集团）有限公司南山水厂 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2020.6.16 | pH、氨氮（以N计）、臭和味、氟化物、镉、铬（六价）、汞、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、游离余氯、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、砷、四氯化碳、铁、铜、硒、硝酸盐（以N计）、锌、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、总硬度（CaCO3） | 经检测、所有检测指标全部合格。 | - | - |
| 35 | 南山区 | 蛇口湾厦路1号 | 深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂） | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2020.6.16 | pH、氨氮（以N计）、臭和味、氟化物、镉、铬（六价）、汞、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、游离余氯、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、砷、四氯化碳、铁、铜、硒、硝酸盐（以N计）、锌、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、总硬度（CaCO3） | 经检测、所有检测指标全部合格。 | - | - |
| 36 | 南山区 | 深圳市南山区粤海街道沙河西路2009号尚美科技大厦1、3、7、8楼 | 深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂） | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2020.6.16 | pH、氨氮（以N计）、臭和味、氟化物、镉、铬（六价）、汞、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、游离余氯、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、砷、四氯化碳、铁、铜、硒、硝酸盐（以N计）、锌、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、总硬度（CaCO3） | 经检测、所有检测指标全部合格。 | - | - |
| 37 | 南山区 | 粤海街道海德三道深圳湾体育中心运动员接待中心 | 深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂） | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2020.6.16 | pH、氨氮（以N计）、臭和味、氟化物、镉、铬（六价）、汞、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、游离余氯、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、砷、四氯化碳、铁、铜、硒、硝酸盐（以N计）、锌、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、总硬度（CaCO3） | 经检测、所有检测指标全部合格。 | - | - |
| 38 | 南山区 | 南山街道南新路与东滨路交汇处阳光科创中心一期B座4-31层10-13号、15-21号 | 深圳市水务（集团）有限公司南山水厂 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2020.6.16 | pH、氨氮（以N计）、臭和味、氟化物、镉、铬（六价）、汞、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、游离余氯、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、砷、四氯化碳、铁、铜、硒、硝酸盐（以N计）、锌、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、总硬度（CaCO3） | 经检测、所有检测指标全部合格。 | - | - |
| 39 | 南山区 | 南油大道东鹏龙商业城101.103.104.105.201.301.401.501.601.701 | 深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂） | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2020.6.16 | pH、氨氮（以N计）、臭和味、氟化物、镉、铬（六价）、汞、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、游离余氯、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、砷、四氯化碳、铁、铜、硒、硝酸盐（以N计）、锌、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、总硬度（CaCO3） | 经检测、所有检测指标全部合格。 | - | - |
| 40 | 南山区 | 西丽大磡居委会办公大楼 | 深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂） | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2020.6.16 | pH、氨氮（以N计）、臭和味、氟化物、镉、铬（六价）、汞、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、游离余氯、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、砷、四氯化碳、铁、铜、硒、硝酸盐（以N计）、锌、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、总硬度（CaCO3） | 经检测、所有检测指标全部合格。 | - | - |
| 41 | 南山区 | 南山大道东侧方鼎华庭鼎盛阁（2）栋负117号2楼-3-4 | 深圳市水务（集团）有限公司南山水厂 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2020.6.16 | pH、氨氮（以N计）、臭和味、氟化物、镉、铬（六价）、汞、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、游离余氯、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、砷、四氯化碳、铁、铜、硒、硝酸盐（以N计）、锌、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、总硬度（CaCO3） | 经检测、所有检测指标全部合格。 | - | - |
| 42 | 南山区 | 西丽麻磡股份有限公司办公楼 | 深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂） | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2020.6.16 | pH、氨氮（以N计）、臭和味、氟化物、镉、铬（六价）、汞、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、游离余氯、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度（铂钴色度单位）、砷、四氯化碳、铁、铜、硒、硝酸盐（以N计）、锌、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、总硬度（CaCO3） | 经检测、所有检测指标全部合格。 | - | - |
| 43 | 罗湖区 | 莲塘鹏兴花园五期管理处 | 莲塘水厂 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2020.5.26 | 菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 44 | 罗湖区 | 长安大厦 | 深圳市水务（集团）有限公司（东湖水厂） | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2020.5.27 | 菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 45 | 罗湖区 | 仙湖社康 | 莲塘水厂 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2020.5.26 | 菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 46 | 罗湖区 | 鹏兴花园六期 | 莲塘水厂 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2020.5.26 | 菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 47 | 罗湖区 | 梧桐山社康中心 | 梧桐山水厂 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2020.5.27 | 菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 48 | 罗湖区 | 华美外国语学校 | 梧桐山水厂 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2020.5.27 | 菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 49 | 罗湖区 | 赤水洞村23号 | 梧桐山水厂 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2020.5.27 | 菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 50 | 罗湖区 | 龙源餐厅 | 梧桐山水厂 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2020.5.27 | 菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 51 | 罗湖区 | 丰记庄食品厂 | 梧桐山水厂 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2020.5.27 | 菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 52 | 罗湖区 | 茂仔村31号 | 梧桐山水厂 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2020.5.27 | 菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 53 | 罗湖区 | 大望湘攸酒家 | 大望水厂 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2020.5.26 | 菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 54 | 罗湖区 | 大望社康中心 | 大望水厂 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2020.5.26 | 菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 55 | 罗湖区 | 大望小学 | 大望水厂 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2020.5.26 | 菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 56 | 罗湖区 | 新平村委 | 大望水厂 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2020.5.26 | 菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 57 | 罗湖区 | 新平村256号 | 大望水厂 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2020.5.26 | 菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 58 | 罗湖区 | 华深公寓 | 深圳市水务（集团）有限公司（东湖水厂） | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2020.5.26 | 菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 59 | 罗湖区 | 新园路39号 | 深圳市水务（集团）有限公司（东湖水厂） | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2020.5.27 | 菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 60 | 罗湖区 | 百仕达花园管理处（四期） | 深圳市水务（集团）有限公司（东湖水厂） | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2020.5.27 | 菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 61 | 罗湖区 | 水贝社康 | 深圳市水务（集团）有限公司（东湖水厂） | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2020.5.27 | 菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 62 | 罗湖区 | 深圳中学初中部 | 深圳市水务（集团）有限公司（东湖水厂） | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2020.5.27 | 菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 63 | 罗湖区 | 柏丽花园 | 深圳市水务（集团）有限公司（东湖水厂） | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2020.5.27 | 菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 64 | 罗湖区 | 罗外初中部 | 莲塘水厂 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2020.5.26 | 菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 65 | 盐田区 | 深圳市盐田区大梅沙闲云路23号 | 深圳市水务（集团）有限公司沙头角水厂 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 2020.6.15 | 总大肠菌群、菌落总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、耗氧量（以O2计）、氰化物、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 66 | 盐田区 | 深圳市盐田区梅沙街道环碧路69号 | 深圳市水务（集团）有限公司盐田港水厂 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 2020.6.15 | 总大肠菌群、菌落总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、耗氧量（以O2计）、氰化物、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 67 | 盐田区 | 深圳市盐田区大梅沙环梅路20号 | 深圳市水务（集团）有限公司盐田港水厂 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 2020.6.15 | 总大肠菌群、菌落总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、耗氧量（以O2计）、氰化物、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 68 | 盐田区 | 深圳市盐田区盐田街道渔民新村46号 | 深圳市水务（集团）有限公司盐田港水厂 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 2020.6.15 | 总大肠菌群、菌落总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、耗氧量（以O2计）、氰化物、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 69 | 盐田区 | 深圳市盐田区北山工业区A栋首层 | 深圳市水务（集团）有限公司盐田港水厂 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 2020.6.16 | 总大肠菌群、菌落总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、耗氧量（以O2计）、氰化物、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 70 | 盐田区 | 深圳市盐田区盐田二村江屋48号 | 深圳市水务（集团）有限公司盐田港水厂 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 2020.6.16 | 总大肠菌群、菌落总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、耗氧量（以O2计）、氰化物、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 71 | 盐田区 | 深圳市盐田区海鲜街2号 | 深圳市水务（集团）有限公司盐田港水厂 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 2020.6.15 | 总大肠菌群、菌落总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、耗氧量（以O2计）、氰化物、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 72 | 盐田区 | 深圳市盐田区东海道30号 | 深圳市水务（集团）有限公司盐田港水厂 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 2020.6.15 | 总大肠菌群、菌落总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、耗氧量（以O2计）、氰化物、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 73 | 盐田区 | 深圳市盐田区盐田沙岗圩71号 | 深圳市水务（集团）有限公司盐田港水厂 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 2020.6.15 | 总大肠菌群、菌落总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、耗氧量（以O2计）、氰化物、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 74 | 盐田区 | 深圳市盐田区大梅沙东部华侨城茶溪谷饭堂 | 深圳市水务（集团）有限公司盐田港水厂侨城分厂 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 2020.6.15 | 总大肠菌群、菌落总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、耗氧量（以O2计）、氰化物、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 75 | 盐田区 | 深圳市盐田区沙头角园林路69号 | 深圳市水务（集团）有限公司沙头角水厂 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 2020.6.16 | 总大肠菌群、菌落总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、耗氧量（以O2计）、氰化物、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 76 | 盐田区 | 深圳市盐田区东和路9号 | 深圳市水务（集团）有限公司沙头角水厂 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 2020.6.16 | 总大肠菌群、菌落总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、耗氧量（以O2计）、氰化物、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 77 | 盐田区 | 深圳市盐田区沙头角上东湾B-8楼 | 深圳市水务（集团）有限公司沙头角水厂 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 2020.6.16 | 总大肠菌群、菌落总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、耗氧量（以O2计）、氰化物、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 78 | 盐田区 | 深圳市盐田区沙头角金融路2号 | 深圳市水务（集团）有限公司沙头角水厂 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 2020.6.16 | 总大肠菌群、菌落总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、耗氧量（以O2计）、氰化物、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 79 | 盐田区 | 深圳市盐田区深盐路2246号 | 深圳市水务（集团）有限公司沙头角水厂 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 2020.6.16 | 总大肠菌群、菌落总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、耗氧量（以O2计）、氰化物、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 80 | 盐田区 | 深圳市盐田区海景二路1106号 | 深圳市水务（集团）有限公司沙头角水厂 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 2020.6.16 | 总大肠菌群、菌落总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、耗氧量（以O2计）、氰化物、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 81 | 盐田区 | 深圳市盐田区沙头角恩上路6号 | 深圳市水务（集团）有限公司沙头角水厂 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 2020.6.16 | 总大肠菌群、菌落总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、耗氧量（以O2计）、氰化物、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 82 | 盐田区 | 深圳市盐田区深盐路2128号 | 深圳市水务（集团）有限公司沙头角水厂 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 2020.6.16 | 总大肠菌群、菌落总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、耗氧量（以O2计）、氰化物、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 83 | 盐田区 | 深圳市盐田区深沙路104号上东湾雅居一楼 | 深圳市水务（集团）有限公司沙头角水厂 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 2020.6.16 | 总大肠菌群、菌落总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、耗氧量（以O2计）、氰化物、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 84 | 盐田区 | 深圳市盐田区东和路46号人福大厦一层105-106室 | 深圳市水务（集团）有限公司沙头角水厂 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 2020.6.16 | 总大肠菌群、菌落总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、耗氧量（以O2计）、氰化物、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 85 | 龙岗区 | 南湾街道布沙路81号 | 深圳市布吉供水有限公司沙湾一水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2020.5.20 | 菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 86 | 龙岗区 | 吉华街道交警中队 | 深圳市布吉供水有限公司沙湾一水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2020.5.20 | 菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 87 | 龙岗区 | 南湾街道中兴通讯公司 | 深圳布吉供水有限公司沙湾二水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2020.5.20 | 菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 88 | 龙岗区 | 布吉街道办事处 | 深圳布吉供水有限公司沙湾二水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2020.5.20 | 菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 89 | 龙岗区 | 坂田街道营业所 | 深圳市布吉供水有限公司坂雪岗水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2020.5.25 | 菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 90 | 龙岗区 | 坂田街道象角塘 | 深圳市布吉供水有限公司坂雪岗水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2020.5.25 | 菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 91 | 龙岗区 | 平湖街道良白路（佳兆业茗萃园） | 深圳市平湖自来水有限公司鹅公岭水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2020.5.19 | 菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 92 | 龙岗区 | 平湖街道平新北路 | 深圳市平湖自来水有限公司苗坑水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2020.5.19 | 菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 93 | 龙岗区 | 平湖街道上木古 | 深圳市平湖自来水有限公司苗坑水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2020.5.19 | 菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 94 | 龙岗区 | 龙岗街道龙西村委 | 深圳市龙岗区供水集团有限公司猫仔岭水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2020.5.18 | 菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 95 | 龙岗区 | 龙岗街道泰夫人休闲会所 | 深圳市龙岗区供水集团有限公司猫仔岭水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2020.5.19 | 菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 96 | 龙岗区 | 龙城街道平安里学校 | 深圳市龙岗区供水集团有限公司中心城水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2020.5.18 | 菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 97 | 龙岗区 | 龙城街道区政府 | 深圳市龙岗区供水集团有限公司中心城水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2020.5.18 | 菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 98 | 龙岗区 | 宝龙街道同乐派出所 | 深圳市龙岗区供水集团有限公司獭湖水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2020.5.18 | 菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 99 | 龙岗区 | 宝龙街道交警中队 | 深圳市龙岗区供水集团有限公司獭湖水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2020.5.18 | 菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 100 | 龙岗区 | 横岗街道埔厦村委 | 深圳市横岗自来水有限公司南坑水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2020.5.19 | 菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 101 | 龙岗区 | 园山街道荷坳新村 | 深圳市横岗自来水有限公司南坑水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2020.5.19 | 菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 102 | 龙岗区 | 横岗街道牛始埔 | 深圳市横岗自来水有限公司塘坑水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2020.5.19 | 菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 103 | 龙岗区 | 坪地富坪路富坪工业区 | 深圳市坪地供水有限公司坪地水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2020.5.18 | 菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 104 | 龙岗区 | 坪地街道坪地人民医院 | 深圳市坪地供水有限公司坪地水厂 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 2020.5.18 | 菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 105 | 宝安区 | 深圳市宝安实验学校采样点 | 深水宝安水务集团新安水厂 | 深圳市宝安区疾病预防控制中心 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2020.4.22 | 菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3））、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 106 | 宝安区 | 新安水厂1区采样点 | 深水宝安水务集团新安水厂 | 深圳市宝安区疾病预防控制中心 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2020.4.22 | 菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3））、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 107 | 宝安区 | 新安水厂6区采样点 | 深水宝安水务集团新安水厂 | 深圳市宝安区疾病预防控制中心 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2020.4.22 | 菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3））、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 108 | 宝安区 | 新安水厂7区采样点 | 深水宝安水务集团新安水厂 | 深圳市宝安区疾病预防控制中心 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2020.4.22 | 菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3））、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 109 | 宝安区 | 新安水厂21区采样点 | 深水宝安水务集团新安水厂 | 深圳市宝安区疾病预防控制中心 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2020.4.22 | 菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3））、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 110 | 宝安区 | 深圳市登喜路国际大酒店有限公司采样点 | 深水宝安水务集团朱坳水厂 | 西乡预防保健所 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2020.4.22 | 菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3））、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 111 | 宝安区 | 深圳市东泊湾商务酒店有限公司采样点 | 深水宝安水务集团朱坳水厂 | 西乡预防保健所 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2020.4.22 | 菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3））、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 112 | 宝安区 | 深圳市宝悦酒店有限公司采样点 | 深水宝安水务集团朱坳水厂 | 西乡预防保健所 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2020.4.22 | 菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3））、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯 | 经检测、结果为菌落总数超标、其余检测指标全部合格 | - | - |
| 113 | 宝安区 | 深圳市桃源居中澳实验学校采样点 | 深水宝安水务集团朱坳水厂 | 西乡预防保健所 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2020.4.22 | 菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3））、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 114 | 宝安区 | 深圳市宝安区凤凰水厂凤凰学校采样点 | 深水宝安水务集团凤凰水厂 | 福永预防保健所 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2020.4.22 | 菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3））、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 115 | 宝安区 | 立新水厂龙腾阁采样点 | 深水宝安水务集团立新水厂 | 福永预防保健所 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2020.4.22 | 菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3））、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 116 | 宝安区 | 福永街道福围社区黄家采样点 | 深水宝安水务集团立新水厂 | 福永预防保健所 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2020.4.22 | 菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3））、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 117 | 宝安区 | 深圳市宝安区福永街道桥头小学采样点 | 深水宝安水务集团立新水厂 | 福永预防保健所 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2020.4.22 | 菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3））、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 118 | 宝安区 | 石岩湖水厂汽车站采样点 | 深水宝安水务集团石岩湖水厂 | 石岩预防保健所 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2020.4.22 | 菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3））、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 119 | 宝安区 | 石岩湖水厂上屋小学采样点 | 深水宝安水务集团石岩湖水厂 | 石岩预防保健所 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2020.4.22 | 菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3））、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 120 | 宝安区 | 石岩湖水厂南康百货采样点 | 深水宝安水务集团石岩湖水厂 | 石岩预防保健所 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2020.4.22 | 菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3））、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 121 | 宝安区 | 石岩公学采样点 | 深水宝安水务集团石岩湖水厂 | 石岩预防保健所 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2020.4.22 | 菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3））、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 122 | 宝安区 | 上南水厂壆岗小学采样点 | 深水宝安水务集团上南水厂 | 沙井预防保健所 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2020.4.22 | 菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3））、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 123 | 宝安区 | 上南水厂壆岗社区采样点 | 深水宝安水务集团上南水厂 | 沙井预防保健所 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2020.4.22 | 菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3））、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 124 | 宝安区 | 长流陂水厂衙边社区采样点 | 深水宝安水务集团长流陂水厂 | 沙井预防保健所 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2020.4.22 | 菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3））、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 125 | 宝安区 | 长流陂水厂荣根学校采样点 | 深水宝安水务集团长流陂水厂 | 沙井预防保健所 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2020.4.22 | 菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3））、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 126 | 宝安区 | 五指耙水厂潭海实业有限公司潭海酒店厨房采样点 | 深水宝安水务集团五指耙水厂 | 松岗预防保健所 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2020.4.22 | 菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3））、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 127 | 宝安区 | 金盛华庭酒店管理有限公司8楼采样点 | 深水宝安水务集团山门水厂 | 松岗预防保健所 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2020.4.22 | 菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3））、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 128 | 宝安区 | 深圳市宝安区松岗第二小学厨房采样点 | 深水宝安水务集团五指耙水厂 | 松岗预防保健所 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2020.4.22 | 菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3））、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 129 | 宝安区 | 深圳市宝安区陶园中英文实验学校采样点 | 深水宝安水务集团山门水厂 | 松岗预防保健所 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2020.4.22 | 菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3））、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 130 | 大鹏新区 | 大鹏街道水厂路桥边 | 深圳市大鹏自来水有限公司 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 2020.4.21 | 色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH、总硬度（CaCO3）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以O2计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 131 | 大鹏新区 | 大鹏街道公园路城管办旁 | 深圳市大鹏自来水有限公司 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 2020.4.21 | 色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH、总硬度（CaCO3）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以O2计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 132 | 大鹏新区 | 大鹏街道叠福村C栋C3一楼 | 深圳市大鹏自来水有限公司 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 2020.4.21 | 色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH、总硬度（CaCO3）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以O2计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 133 | 大鹏新区 | 大鹏街道建设路3号岭澳花园 | 深圳市大鹏自来水有限公司 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 2020.4.21 | 色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH、总硬度（CaCO3）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以O2计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 134 | 大鹏新区 | 大鹏街道鹏城老街桥头 | 深圳市大鹏自来水有限公司 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 2020.4.21 | 色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH、总硬度（CaCO3）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以O2计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 135 | 大鹏新区 | 大鹏街道布新学校 | 深圳市大鹏自来水有限公司 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 2020.4.21 | 色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH、总硬度（CaCO3）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以O2计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 136 | 大鹏新区 | 大鹏街道下沙新村 | 深圳市大鹏自来水有限公司 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 2020.4.21 | 色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH、总硬度（CaCO3）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以O2计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 137 | 大鹏新区 | 葵涌街道葵涌中心小学 | 深圳市葵涌自来水有限公司 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 2020.4.21 | 色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH、总硬度（CaCO3）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以O2计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 138 | 大鹏新区 | 葵痛街道葵涌老水务所 | 深圳市葵涌自来水有限公司 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 2020.4.21 | 色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH、总硬度（CaCO3）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以O2计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 139 | 大鹏新区 | 葵涌街道土洋加油站旁 | 深圳市葵涌自来水有限公司 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 2020.4.21 | 色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH、总硬度（CaCO3）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以O2计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 140 | 大鹏新区 | 葵涌街道坪葵路东华旁 | 深圳市葵涌自来水有限公司 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 2020.4.21 | 色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH、总硬度（CaCO3）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以O2计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 141 | 大鹏新区 | 葵涌街道高源社区办公楼旁 | 深圳市葵涌自来水有限公司 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 2020.4.21 | 色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH、总硬度（CaCO3）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以O2计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 142 | 大鹏新区 | 葵涌街道溪涌社区盐村保安亭 | 深圳市葵涌自来水有限公司 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 2020.4.21 | 色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH、总硬度（CaCO3）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以O2计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 143 | 大鹏新区 | 葵涌街道坝光新村泵站 | 深圳市葵涌自来水有限公司 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 2020.4.21 | 色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH、总硬度（CaCO3）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以O2计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 144 | 大鹏新区 | 葵涌街道公卫中心一楼旁 | 深圳市葵涌自来水有限公司 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 2020.4.21 | 色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH、总硬度（CaCO3）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以O2计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 145 | 大鹏新区 | 南澳街道人民路42号（南澳小学） | 深圳市南澳供水有限公司 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 2020.4.21 | 色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH、总硬度（CaCO3）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以O2计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 146 | 大鹏新区 | 南澳街道海滨花园6栋202 | 深圳市南澳供水有限公司 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 2020.4.21 | 色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH、总硬度（CaCO3）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以O2计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 147 | 大鹏新区 | 南澳街道南澳邮电局旁 | 深圳市南澳供水有限公司 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 2020.4.21 | 色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH、总硬度（CaCO3）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以O2计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 148 | 大鹏新区 | 南澳街道水头沙村文明路8号 | 深圳市南澳供水有限公司 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 2020.4.21 | 色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH、总硬度（CaCO3）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以O2计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 149 | 大鹏新区 | 大鹏街道山海花园南苑餐厅一楼 | 中广核环保产业有限公司大亚湾核电水厂 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 2020.4.21 | 色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH、总硬度（CaCO3）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以O2计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 150 | 大鹏新区 | 深圳市禾田居投资有限公司曼湾度假酒店8915房 | 深圳市大鹏自来水有限公司 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 2020.4.20 | 色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH、总硬度（CaCO3）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以O2计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 151 | 大鹏新区 | 深圳市禾田居投资有限公司曼湾度假酒店门口 | 深圳市大鹏自来水有限公司 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 2020.4.20 | 色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH、总硬度（CaCO3）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以O2计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 152 | 大鹏新区 | 人大附中深圳学校（高中部）泵房 | 深圳市葵涌自来水有限公司 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 2020.4.22 | 色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH、总硬度（CaCO3）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以O2计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 153 | 大鹏新区 | 人大附中深圳学校（高中部）饭堂一楼 | 深圳市葵涌自来水有限公司 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 2020.4.22 | 色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH、总硬度（CaCO3）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以O2计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 154 | 光明区 | 深圳市光明区公明别墅东路6号 | 上村水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2020.6.9 | 总大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 155 | 光明区 | 深圳市光明新区公明办事处田寮大道炜东城商业广场A03 | 甲子塘水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2020.6.9 | 总大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 156 | 光明区 | 深圳市光明新区玉塘街道田寮社区田寮商业广场3-6号铺 | 甲子塘水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2020.6.9 | 总大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 157 | 光明区 | 深圳市光明新区公明街道塘尾社区面前岭一排1A栋 | 甲子塘水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2020.6.9 | 总大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 158 | 光明区 | 深圳市光明新区公明办事处塘尾社区面前岭二排1栋101 | 甲子塘水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2020.6.9 | 总大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 159 | 光明区 | 深圳市光明新区公明街道东隆路塘尾社区面前岭2排1号 | 甲子塘水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2020.6.9 | 总大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 160 | 光明区 | 深圳市光明区马田街道新庄社区龙庭阁大厦1座1层6号铺 | 上村水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2020.6.9 | 总大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 161 | 光明区 | 深圳市光明新区公明办事处将石社区发路商业街1排1栋107 | 甲子塘水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2020.6.9 | 总大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 162 | 光明区 | 深圳市光明区马田街道合水口社区十三区商业大楼101一楼 | 上村水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2020.6.9 | 总大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 163 | 光明区 | 深圳市光明新区公明街道合水口社区第四工业区松柏路第一栋 | 上村水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2020.6.9 | 总大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 164 | 光明区 | 深圳市公明办事处上村社区红花北路上辇路段二号118-119 | 上村水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2020.6.9 | 总大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 165 | 光明区 | 深圳市光明新区公明街道风景路75号一楼 | 上村水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2020.6.9 | 总大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 166 | 光明区 | 深圳市光明区公明街道上村社区民生路128号A栋101一至五层及C栋五至六层 | 上村水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2020.6.9 | 总大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 167 | 光明区 | 深圳市光明新区公明办事处民生路118号 | 上村水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2020.6.9 | 总大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 168 | 光明区 | 深圳市光明区新湖街道楼村社区楼一工一路12号楼村商业中心街011-05号 | 光明水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2020.6.9 | 总大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 169 | 光明区 | 深圳市光明区新湖街道楼村社区楼一工一路12号A01 | 光明水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2020.6.9 | 总大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 170 | 光明区 | 深圳市光明新区公明办事处楼村社区楼一工一路12号011 | 光明水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2020.6.9 | 总大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 171 | 光明区 | 深圳市光明新区新湖街道楼村社区新嘉虹商场一楼09号 | 光明水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2020.6.9 | 总大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 |  |  |
| 172 | 光明区 | 深圳市光明新区光明街道东周社区光明大街429、431号 | 光明水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2020.6.9 | 总大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 |  |  |
| 173 | 光明区 | 深圳市光明新区光明街道东区51栋107 | 光明水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2020.6.9 | 总大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 174 | 龙华区 | 龙华区龙华街道龙观路96号 | 深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2020.5.25 | 色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 175 | 龙华区 | 龙华区龙华街道景龙街环卫大厦 | 深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2020.5.25 | 色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 176 | 龙华区 | 深圳市龙华区龙华街道龙观东路 | 深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2020.5.25 | 色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 177 | 龙华区 | 龙华区龙华街道三联弓村高翔路28号1-2层 | 深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2020.5.25 | 色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 178 | 龙华区 | 龙华区龙华街道花园新村35栋第1、2、4、5、6单元一至二层 | 深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2020.5.25 | 色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 179 | 龙华区 | 龙华区大浪街道华霆路13号水围商务大厦1-3层 | 深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2020.5.27 | 色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 180 | 龙华区 | 龙华区大浪街道春华路03号 | 深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2020.5.26 | 色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 181 | 龙华区 | 龙华区大浪街道浪口村二区3栋1-4层 | 深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2020.5.27 | 色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 182 | 龙华区 | 龙华区大浪街道同胜社区华繁路3号2-5层 | 深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2020.5.27 | 色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 183 | 龙华区 | 龙华区大浪街道龙观西路41号 | 深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2020.5.26 | 色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 184 | 龙华区 | 龙华区民治街道上塘综合商住楼1-3层 | 深圳市深水龙华水务有限公司布龙分公司 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2020.5.29 | 色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 185 | 龙华区 | 龙华区民治街道民治第一工业区2号楼 | 深圳市深水龙华水务有限公司布龙分公司 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2020.5.28 | 色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 186 | 龙华区 | 龙华区民治街道龙华拓展区金地上塘道花园 | 深圳市深水龙华水务有限公司布龙分公司 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2020.5.29 | 色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 187 | 龙华区 | 龙华区民治街道布龙路与梅龙路交接处金地梅陇镇8栋1层 | 深圳市深水龙华水务有限公司布龙分公司 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2020.5.28 | 色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 188 | 龙华区 | 龙华区民治街道龙华二线拓展区水榭春天花园一期 | 深圳市深水龙华水务有限公司布龙分公司 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2020.5.28 | 色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 189 | 龙华区 | 龙华区福城街道茜坑社区田茜路4号 | 深圳市深水龙华水务有限公司观澜分公司 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2020.6.03 | 色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 190 | 龙华区 | 龙华区观湖街道观城社区环观南路 | 深圳市深水龙华水务有限公司观澜分公司 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2020.6.09 | 色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 191 | 龙华区 | 龙华区观湖街道新田社区观平路76号 | 深圳市深水龙华水务有限公司观澜分公司 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2020.6.10 | 色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 192 | 龙华区 | 龙华区观澜街道新澜社区升华二街28号（原二门诊） | 深圳市深水龙华水务有限公司观澜分公司 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2020.6.04 | 色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 193 | 龙华区 | 深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区下围村宝业路82号 | 深圳市深水龙华水务有限公司观澜分公司 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2020.6.10 | 色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 194 | 龙华区 | 龙华区民治街道上塘综合商住楼1-3层(二次供水) | 深圳市深水龙华水务有限公司布龙分公司 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2020.5.29 | 色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 195 | 坪山区 | 坑梓街道吉康路33号（坑梓中心小学） | 深圳市坑梓自来水有限公司坑梓水厂 | 坪山区疾病预防控制中心 | 坪山区疾病预防控制中心 | 2020.6.10 | 菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 196 | 坪山区 | 深汕路坪山区坑梓街道46号（老坑） | 深圳市坑梓自来水有限公司坑梓水厂 | 坪山区疾病预防控制中心 | 坪山区疾病预防控制中心 | 2020.6.10 | 菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 197 | 坪山区 | 人民西路162号（坑梓经济发展有限公司） | 深圳市坑梓自来水有限公司坑梓水厂 | 坪山区疾病预防控制中心 | 坪山区疾病预防控制中心 | 2020.6.10 | 菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 198 | 坪山区 | 坪山区金康路69号（金田小学） | 深圳市坑梓自来水有限公司坑梓水厂 | 坪山区疾病预防控制中心 | 坪山区疾病预防控制中心 | 2020.6.10 | 菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 199 | 坪山区 | 大工业区翠景路58号（奔达康电缆有限公司） | 深圳市大工业区水务有限公司 | 坪山区疾病预防控制中心 | 坪山区疾病预防控制中心 | 2020.6.10 | 二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 200 | 坪山区 | 茜坑工业园 | 深圳市大工业区水务有限公司 | 坪山区疾病预防控制中心 | 坪山区疾病预防控制中心 | 2020.6.10 | 二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 201 | 坪山区 | 坑梓街道卢辉路2号（翰宇药业） | 深圳市大工业区水务有限公司 | 坪山区疾病预防控制中心 | 坪山区疾病预防控制中心 | 2020.6.10 | 二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 202 | 坪山区 | 兰景中路8号（保安公司） | 深圳市大工业区水务有限公司 | 坪山区疾病预防控制中心 | 坪山区疾病预防控制中心 | 2020.6.10 | 二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 203 | 坪山区 | 深汕公路与金牛西路交叉口西北150米（大工业区西门） | 深圳市大工业区水务有限公司 | 坪山区疾病预防控制中心 | 坪山区疾病预防控制中心 | 2020.6.10 | 二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 204 | 坪山区 | 坪山区碧岭街道同裕路888号（家德工业园） | 深圳市坪山自来水有限公司沙湖水厂 | 坪山区疾病预防控制中心 | 坪山区疾病预防控制中心 | 2020.6.11 | 菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 205 | 坪山区 | 坪山区东纵路43号（坪山消防队） | 深圳市坪山自来水有限公司沙湖水 | 坪山区疾病预防控制中心 | 坪山区疾病预防控制中心 | 2020.6.11 | 菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 206 | 坪山区 | 坪山区坪山大道3002号（坪山街道乐安居坪山店） | 深圳市坪山自来水有限公司沙湖水 | 坪山区疾病预防控制中心 | 坪山区疾病预防控制中心 | 2020.6.11 | 菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 207 | 坪山区 | 坪山区东纵路296号（坪山中学） | 深圳市坪山自来水有限公司沙湖水 | 坪山区疾病预防控制中心 | 坪山区疾病预防控制中心 | 2020.6.11 | 菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 208 | 坪山区 | 坪山区碧岭街道新榕路170号（碧岭社区工作站） | 深圳市坪山自来水有限公司沙湖水 | 坪山区疾病预防控制中心 | 坪山区疾病预防控制中心 | 2020.6.11 | 菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 209 | 坪山区 | 坪山区石井街道金田路47号（石井社区工作站） | 深圳市坪山自来水有限公司沙湖水 | 坪山区疾病预防控制中心 | 坪山区疾病预防控制中心 | 2020.6.11 | 菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 210 | 坪山区 | 中兴路万顺苑(教师新村) | 深圳市坪山自来水有限公司沙湖水 | 坪山区疾病预防控制中心 | 坪山区疾病预防控制中心 | 2020.6.11 | 菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 211 | 坪山区 | 坪山区万科东郡(规划十路东50米) | 深圳市坪山自来水有限公司沙湖水 | 坪山区疾病预防控制中心 | 坪山区疾病预防控制中心 | 2020.6.11 | 菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 212 | 坪山区 | 马峦街道江岭社区江岭路（赤坳工业园） | 深圳市坪山自来水有限公司沙湖水 | 坪山区疾病预防控制中心 | 坪山区疾病预防控制中心 | 2020.6.11 | 菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 213 | 坪山区 | 永金路与江岭东路交叉口西150米（香江工业园） | 深圳市坪山自来水有限公司沙湖水 | 坪山区疾病预防控制中心 | 坪山区疾病预防控制中心 | 2020.6.11 | 菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 214 | 坪山区 | 坪山街道中山大道3001号（深业东城上邸） | 深圳市坪山自来水有限公司沙湖水 | 坪山区疾病预防控制中心 | 坪山区疾病预防控制中心 | 2020.6.11 | 菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 215 | 坪山区 | 坪山街道行政九路10号（万科金域缇香）二次供水 | 深圳市坪山自来水有限公司沙湖水厂 | 坪山区疾病预防控制中心 | 坪山区疾病预防控制中心 | 2020.6.10 | 菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 216 | 坪山区 | 坪山街道行政二路4号（招商花园）二次供水 | 深圳市坪山自来水有限公司沙湖水厂 | 坪山区疾病预防控制中心 | 坪山区疾病预防控制中心 | 2020.6.10 | 菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |